Subsintema di Pulicciano
Costituito dalle seguenti litofacies: 

MGO2c - Argille limose e limi argilloso-sabbiosi grigi, con stratificazione poco evidente o con laminazione pianoparallela in strati di spessore variabile da pochi cm a 2-3 m; sono presenti, nelle zone marginali, intercalazioni  di ciottoli e sabbie a stratificazione anche inclinata; frequente la presenza di molluschi di acqua dolce; depositi lacustri potenti fino a qualche decina di m.
PLEISTOCENE INF.