a6 - Detrito di falda 1022 1000
Depositi eterogenei ed eterometrici, per lo più costituiti da frammenti litoidi spigolosi, talora anche a grossi blocchi, generalmente privi di matrice, accumulati per gravità alla base di scarpate e lungo i versanti più acclivi.
OLOCENE