CCL - CALCARI A CALPIONELLE
Calcari e calcari marnosi biancastri e grigi in strati da medi a spessi, talora molto spessi; calcareniti fini e finissime, gradate.
Contatto tettonico su APA. Spessore massimo di circa 200 m.
TITONICO SUP.-VALANGINIANO

bo - brecce ofiolitiche 
Brecce ofiolitiche per lo più costituite da basalti e gabbri, e secondariamente diaspri, potenti al massimo alcune decine di metri, limitate da contatti meccanici e associate ad APA.
GIURASSICO MEDIO SUP.