FYTa - Argille scure con sottili (10 cm) intercalazioni di calcareniti e calcilutiti verdastre e grigio scuro con frattura aciculare; arenarie grigie con granulometria medio-fine in strati medi (FYT1a). CAMPANIANO MEDIO - EOCENE