UNITÀ DI MONTASOLA
Brecce massive, eterometriche, localmente con blocchi metrici (Montasola), ben cementate, a luoghi con abbondante matrice sabbiosa.
Lo spessore è variabile da 30 m a 60 m.
PLIOCENE SUP.