FYN
FLYSCH NUMIDICO
Quarzareniti grigie, gialle per alterazione, in strati e banchi di spessore variabile dal decimetro al metro a cui si intercalano sottili livelli di argille verdastre. La granulometria delle areniti è medio-fine e si presentano  mediamente cementate, la geometria degli strati è tabulare. Lo spessore della formazione è dell’ordine di poche decine di metri. La formazione poggia sul Flysch Rosso ed è ricoperta in discordanza dal flysch di San Bartolomeo.
BURDIGALIANO - LANGHIANO INFERIORE