b
Deposito alluvionale
Verso monte, ghiaie granulo sostenute, con scarsa matrice sabbiosa, scarsamente organizzate verso valle, per i 2-3 m basali formati da ghiaie con cenni di stratificazione e sabbie in lenti, passanti in alto a limi sabbiosi e argillosi marroncini, fittamente laminati. Spessore 4-6 m. 
OLOCENE