olistostroma superiore:
deposito caotico costituito alla base da conglomerati in matrice prevalentemente argillosa, non stratificati, con elementi eterometrici di rocce cristalline, arenarie, calcari e marne, nella parte alta  è costituito da argille rosse stratificate con sottili livelli di quarzoareniti, diaspri, calcareniti e calcilutiti siliciee; la potenza massima raggiunge i 200 metri;
SERRAVALLIANO SUP. (NN7)-TORTONIANO INF.