ba
Deposito alluvionale attuale
Limi, limi sabbiosi e ghiaie eterometriche a prevalenti clasti calcarei arrotondati e subordinatamente lavici smussati, in formazione in alveo. Il deposito è privo di copertura vegetale, ad eccezione di qualche arbusto. Spessore da decimetrico al metro allo sbocco dei valloni principali.
OLOCENE